**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„БЛАГОУСТРАЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И С.БАНЯ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Благоустрояване на ул. „Черно море”, с. Елшица – пътни работи”;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Благоустрояване на ул.”Васил Маринов”, с.Левски – пътни работи”;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Благоустрояване на ул.”Никола Кадийски”, с.Баня – пътни работи”;**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Благоустрояване на ул. „Черно море”, с. Елшица – пътни работи”;**

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на част от ул. „Черно море” с.Елшица, като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност.

Основни видове работи са:

• дооформяне и профилиране на положената в началото на улицата трошенокаменна настилка;

• изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло в останалата част на улицата;

• монтаж на нови бордюри с размер 15/25/50;

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см;

• полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес с дебелина 5 см;

Нивелетата на участъка от улицата да се съобрази съгласно надлъжен профил /чертежи 1,1а,1в/ и съществуващите входове на гаражи и имоти.

Напречен наклон - двустранен 2,5%.

Понижаване на нивото на бордюрната линия пред входовете на гаражите.

Ширина на пътното платно 5,00 м.

Изпълнителя прилага КСС, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на обекта.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Благоустрояване на ул.”Васил Маринов”, с.Левски – пътни работи”;**

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на част от ул. „Васил Маринов”, с.Левски, като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност в обхват съгласно приложената скица /чертеж 2/.

Основни видове работи са:

• уплътняване и профилиране на положената трошенокаменна настилка;

• полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес с дебелина 5 см.;

Част от ул.”Васил Маринов” е тупик - от о.т. 193 към о.т. 191. В участъка на тупика основните видовете работи са:

•оформяне на пътното легло;

•трошенокаменна настилка 20 см.;

• полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес с дебелина 5 см.;

• полагане на нови бордюри с размер 15/25/50;

Ширина на пътното платно 4,50 м., като трасето и тротоарите се съобрази със съществуващите на място стълбове.

Нивелетата да се съобрази съгласно съществуващите входове на гаражи и имоти.

Изпълнителя прилага КСС, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на обекта.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Благоустрояване на ул.”Никола Кадийски”, с.Баня – пътни работи”;**

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на част от ул. „Никола Кадийски”, с.Баня в обхват от о.т 33 на ул.”Никола Тренчев” до о.т. 128 , съгласно приложената скица /чертеж 3/.

Като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност.

Основни видове работи са:

* Частично възстановяване при необходимост на бордюри с размер 15/25/50
* Работи свързани с подготовка на основата / изкърпване на дупки, фрезоване при необходимост и битумен разлив/

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. - при необходимост;

• полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см.;

•повдигане на РШ и ДШ;

Изпълнителя прилага КСС, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на обекта.

**Изготвил: /п/**

**инж. Димитър Бозаджиев**

**началник отдел „ТСУ”**