**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„БЛАГОУСТРАЯВАНЕ НА УЛИЦИ В С.ОБОРИЩЕ И С.ПОИБРЕНЕ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “Благоустрояване на ул. „Теменуга”, част от ул."Селски рът" и прилежащото и площадно простронство в с.Оборище, Община Панагюрище”**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Благоустрояване на ул." Йордан Кискинов" от читалище "Иван Пашов" до моста и ул."Св.св.Кирил и Методий" - пътни работи, с.Поибрене, Община Панагюрище**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “Благоустрояване на ул. „Теменуга”, част от ул."Селски рът" и прилежащото и площадно простронство в с.Оборище, Община Панагюрище”**

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи , като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност.

Основни видове работи за **ул. „Теменуга”** са:

• изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло ,

• монтаж на нови бордюри с размер 15/25/50,

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см.

• полагане на пътни бетонови ивици 50/25/10 на пясъчна основа от 5 см.

 Обхвата и обема за изпълнение на СМР на ул.”Теменуга” е показан в приложена скица 1, като участъка които трябва да се изпълнява е повдигнат с жълт цвят.

Дължина на изпълняваният участък – 60 м.

Ширина пътно платно – 5 м.

Понижаване на нивото на бордюрната линия пред входовете и гаражите.

Изпълнителя прилага КСС 1, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнението на обекта.

Основни видове работи за **ул. „Селски рът”** са:

• изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло ,

• монтаж на нови бордюри с размер 15/25/50,

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см.

• полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес /биндер/ с дебелина 5 см.

Обхвата и обема за изпълнение на СМР на ул.”Селски рът” е показан в приложена скица 2, като участъка които трябва да се изпълнява е повдигнат с жълт цвят. Участъка повдигнат със син цвят е изпълнен. Начало от о.т.63 в посока о.т.64, 68, изпълнен участък и в продължение о.т.70, 71 и т.н.

Оформя се площадното пространство с бордюри и земни работи за профилиране/ подравняването до ниво бордюр.

Ширина пътно платно – от о.т. 63 до о.т. 64 - 6 м., останалата част – 5м.

Нивелетата на участъка от улицата да се съобрази съгласно надлъжен профил.

Нарпечен наклон - двустранен 2,5%.

Понижаване на нивото на бордюрната линия пред входовете и гаражите.

Връзка със съседните улици при кръстовища - 3 м.

Изпълнителя прилага КСС 2, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на обекта, като в офертата си посочи дължината на изпълненият път в рамките на лиминитираните средства и го фиксира, като число от хектометража от надлъжния профил на улицата. /Чертеж3/

КСС 2 за ул.”Селски рът” се изготвя на стойност която е разликата от общата стойност за Обособена Позиция 1 в размер на 45 416,67 лева без ДДС, намалена с офертираната от участника цена съгласно КСС 1 за ул. „Теменуга” . Т.е. 45 416.67 лв.- ККС1=КСС2

Като контрола сбора от КСС1 +КСС2 =45 416.67лв. без ДДС.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Благоустрояване на ул." Йордан Кискинов" от читалище "Иван Пашов" до моста и ул."Св.св.Кирил и Методий" - пътни работи, с.Поибрене, Община Панагюрище**

* **ул." Йордан Кискинов"**

Благоустрояването на улицата се разделя на два участъка в зависимост от изпълняваните видове СМР.

 Първият участък е между о.т.140 до о.т.146 повдигнат с жълт цвят на приложена скица 3 **.**

Изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност.

Основни видове работи са:

• частично възстановяване при необходимост на бордюри с размер 15/25/50

• работи свързани с подготовка на основата / изкърпване на дупки, фрезоване при необходимост и битумен разлив/

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. - при необходимост;

• полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см.;

•повдигане на РШ и ДШ;

Изпълнителя прилага КСС 3, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на участъка.

Дължина на изпълняваният участък – 130 м.

Вторият участък е между о.т.146 до моста повдигнат със син цвят на приложената скица 3 **.** Този участък ще се изпълнява съгласно приложеното техническо решение / ситуация, надлъжен профил и план за отводняване – Чертеж 1; Типов напречен профил и детайли и подробни напречни профили – Чертеж 2/.

 Обема на видове и количества работи е определен в приложената КСС 4.

Дължина на изпълняваният участък – 78 м.

**Обща дължина на** **ул." Йордан Кискинов" – 208 м.**

* **ул."Св.св.Кирил и Методий"**

Благоустрояването на ул. „Св.св.Кирил и Методий" **ще се изпълнява частично в зависимост от финансовия ресурс, като се започва от о.т. 108 в посока о.т.106** на приложената скица 4.

Основни видове работи за **ул. „Св.св.Кирил и Методий”** са:

• изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло ,

• полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см.

• полагане на пътни бетонови ивици 50/25/10 на пясъчна основа от 5 см.

Уличното платно ще се изпълнява без тротоари съобразявайки се с имотните граници. Отводняването се решава чрез улама в средата на улицата.

 Нивелетата на улицата да се съобрази със съществуващите входове, гаражи.

Изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност и попълва КСС 5.

КСС 5 за ул.”Св.св.Кирил и Методий” се изготвя на стойност която е разликата от общата стойност за Обособена Позиция 2 в размер на 40 375,00лева без ДДС, намалена с офертираната от участника цена съгласно КСС 3 и КСС 4 за ул. „Йордан Кискинов” . Т.е. 40 375,00лв.- КСС3 – КСС4=КСС5

Като контрола сбора от КСС3 +КСС4+КСС5 =40 375,00 без ДДС.

**Изготвил: /п/**

**инж. Димитър Бозаджиев**

**началник отдел „ТСУ”**