**Обект: Основен ремонт на общински път "Панагюрски колонии - местност “МАНЗУЛ”** **от км. 0+000 до км 7+660.78 *подучастък от км 5+020 до км 5+220***

**ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Видове работи** | **Единица мярка** | **Количество** | **Ед. цена** | **Стойност** |
| 1 | Изкоп скални почви (неподходящ материал) | м3 | 1482.04 |  |  |
| 2 | Насип за банкет от скални почви  | м3 | 226.00 |  |  |
| 3 | Несортиран трошен камък 0-63 | м3 | 481.55 |  |  |
| 4 | Асфалтова смес за основни пластове (битуминизиран трошен камък). | т | 95.18 |  |  |
| 5 | Плътен асфалтобетон  | м2 | 779.41 |  |  |
| 6 | Първи битумен разлив | м2 | 751.00 |  |  |
| 7 | Втори битумен разлив | м2 | 751.00 |  |  |
| 8 | Облицовани отводнителни окопи със стоманобетонов елемент 150/100, включително всички материали и разходи, необходими за изпълнението. | м | 400.00 |  |  |
| 11 | Направа на хоризонтална пътна маркировка с перли | м2 | 60.00 |  |  |
| **СУМА:** |  |
| **Непредвидени разходи 5%** |  |
| **ВСИЧКО:** |  |
| **ДДС:** |  |
| **ОБЩО:** |  |