**ОДОБРЯВАМ:/П/**

**НИКОЛА БЕЛИШКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**Д О К У М Е Н Т А Ц И Я**

ЗА УЧАСТИЕ В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

**“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

**Панагюрище, 2018 г.**

**С ъ д ъ р ж а н и е**

[**I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. 3**](#_Toc476934257)

[**II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 5**](#_Toc476934258)

[**III. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ. 12**](#_Toc476934259)

[**IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ. 17**](#_Toc476934260)

[**V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 20**](#_Toc476934261)

[**VI. ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 23**](#_Toc476934262)

[**VII. РАБОТА НА КОМИСИЯТА. 23**](#_Toc476934263)

[**VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ. 20**](#_Toc476934264)

[**IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 21**](#_Toc476934265)

[**X. ОБРАЗЦИ. 40**](#_Toc476934266)

[**ДОГОВОР 70**](#_Toc476934267)

**I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.**

Предмет на настоящата обществена поръчка е **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"по следните участъци:**

**1. Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20- ти април“ с дължина 1100 м.**

**2.Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“ с дължина 260 м.**

**3. Участък – бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“ с дължина 750 м.**

Целта на проекта е изграждане на тръбна канална кабелна мрежа, подмяна на морално остаряли и амортизирани стълбове за улично осветление на пътни участъци подлежащи на реконструкция и рехабилитация.

С изграждане на тръбна канална кабелна мрежа ще се намалят повредите по електропреносната мрежа за улично осветление и ще се подобри градският облик, като се премахнат висящите кабели между стълбовете. Ще осигури възможност за изграждане на комуникационна подземна мрежа без това да налага разкъртване на настилки, разкопаване и последващо възстановяване на пътни участъци. Паралелно с това ще се извърши и подмяна на уличното осветление с ново енергоспестяващо, което ще допринесе за подобряване на градския облик и повишаване на безопасността на населението и ще отговори на съвременните изисквания за осветление.

Предмета на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улично осветление на 3 улици в гр. Панагюрище във фаза работен проект.
2. Изпълнение на авторски надзор, съобразно изискванията на чл.162 от ЗУТ
3. Изпълнение на СМР за изпълнение на одобреният работен проект

Предвидени за изпълнение СМР с обхват на реконструкцията на улично осветление на 3 улици в гр. Панагюрище" по следните участъци:

1. Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“ с дължина 1100 м.

2.Участък - ул. „Стоил Финджеков“ от ул. „Д. Спасов“ до ул. „Г. С. Раковски“ с дължина 260 м.

3. Участък – бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“ с дължина 750 м.:

Прогнозни количества СМР:

|  |
| --- |
| **Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 1100 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 1000 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м през път | м | 100 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 6 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 115,5 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 120 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 1200 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 1100 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 100 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 8,7 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 55 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x16mm2 | м | 50 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 2500 |
| 14 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 300 |
| 15 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 30 |
| 16 | Изправяне на стълб за УО | бр | 30 |
| 17 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 30 |
| 18 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 30 |
| 19 | Доставка и монтажна уличен осветител 130W | бр | 30 |
| 20 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 2 |
| 21 | Модул към система за управление на УО | бр | 2 |

|  |
| --- |
| **Участък - ул. „ Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 260 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 237 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м | 23 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 7,8 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 27,3 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 28,44 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 300 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 270 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 23 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 2,03 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 14 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 300 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 70 |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 7 |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр | 7 |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 7 |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 7 |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 120W | бр | 7 |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 1 |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр | 1 |

|  |
| --- |
| **Участък –бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 750 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 630 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м | 120 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 22,5 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 78,75 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 75,6 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 900 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 750 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 120 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 5,51 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 39 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 900 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 190 |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 19 |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр | 19 |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 19 |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 19 |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 110W | бр | 19 |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 1 |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр | 1 |

**1.3 Прогнозна стойност**

Общата прогнозна стойност нанастоящата обществена поръчка възлиза на  **161 666.67( сто и шестдесет и една хиляди и шестстотин и шестдесет и шест лева и 67 ст.) лева без ДДС и 194 000.00 (сто и деветдесет и четири хиляди) лева с ДДС, формирани както следва:**

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект- 5 000.00(пет хиляди) лева без ДДС или 6000.00 (шест хиляди) лева с ДДС.

Изпълнение на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл.162 от ЗУТ- 1000.00 (хиляда) лева без ДДС и 1200.00 (хиляда и двеста лева) с ДДС.

Изпълнение на СМР – 155 666.67 (сто и петдесет и пет хиляди и шестстотин и шестдесет и шест лева и 67 ст.) лева без ДДС и 186 200.00 (сто и осемдесет и шест хиляди и осемстотин) лева с ДДС.

Прогнозните стойности са лимитни за изпълнението на предмета на обществената поръчка и ще бъдат отстранявани от участие оферти предлагащи обща цена за изпълнение по-висока от посочената лимитна стойност или предложения надвишаващи посочените лимитни стойности за изпълнение на отделните дейности.

 **1.3.1 Финансиране – Финансирането на настоящата обществена поръчка е от бюджета на Община Панагюрище.**

**1.3.2** **Начин на плащане:**

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на Община Панагюрище през периода на бюджетната 2018 г. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и на стандартните процедури от взаимодействието с инвеститорския контрол, строителен надзор и финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписани Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:

1.Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата предложена цена за изпълнение на Договора с ДДС, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура и гаранция за авансовото плащане в размер на поисканото от Изпълнителя авансово плащане

 Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно следващо плащане по договора до окончателното плащане. Гаранцията ще се редуцира поетапно в съответствие с усвоения размер на аванса. Остатъка от гаранцията по авансовото плащане се освобождава след окончателното приспадане на сумата по аванса

2. Междинни плащания до 80 (осемдесет) % от общата предложена цена за изпълнение на поръчката в лева с ДДС, на основание реално изпълнени дейности – проектиране и изпълнение на СМР, платими в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на:

* за инвестиционния проект (проектиране) - приемателно-предавателен протокол за приемане на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (без забележки), издадено Разрешение за строеж и оригинална фактура на стойността по чл. 3, ал.1, т.1 от договора;
* за изпълнени СМР - Протокол за установяване на извършените СМР (акт обр.19), представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол на строителния надзор, авторския надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал, се заверяват с „Вярно с оригинала“ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор, оригинал на данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколите за извършени СМР се представят в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и един в електронен носител във формат xls. Два от екземплярите на хартиен носител се представят придружени от всички документи характеризиращи изпълнените количества и видове СМР.
* При всяко междинно плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа процентното съотношение на поисканото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане от одобрената в съответния протокол стойност на действително извършените услуги, или СМР за сметка на авансовото плащане.
* Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на Договора. Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС,вклюваща цената за изпълнение на авторски надзор, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя, подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки и Удостоверение за възвеждане в експлоатация и/или Разрешение за ползване на всички подобекти. Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протокол за установяване на извършените СМР, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи и екзекутивна документация.
	1. **Място на изпълнение - град Панагюрище, участъци от три улици от уличната мрежа на града, както следва:**

**• ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“-1100 м**

 **• ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“ – 260 м**

**• бул. „Пятигорск“ – от входа на града от към село Оборище до кръстовището с ул. „Цар Освободител“ – 750 м**

Препоръчително за Участниците е да посетят обектите, предмет на настоящата обществена поръчка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск, всички необходими фактори за подготовка на офертата и изпълнението на договора, както и да се запознаят с проектната документация.

* 1. **Срок за изпълнение** – не повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни, както следва:

Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза работен не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на договора до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на проекта без забележки от Възложителя. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

Срокът за изпълнение на строителството за всички подобекти не може да бъде по - дълъг от 120/сто и двадесет календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

*\* В срокът за изпълнение не се включва срокът за съгласуване на инвестиционния проект с надлежните органи и инстанции, както и за издаване на разрешение за строеж за обектите.*

 **1.6**. Възможност за представяне на варианти в офертите

 **1.6.1**. Няма възможност за представяне на варианти в офертите

**II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**

2.1. **Общи условия към участниците.**

2.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закона за камарата на строителите (ЗКС), Закона за търговския регистър (ЗТР), Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обява за поръчка.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2.1.2. Свързани лица по смисъла на § 2, т, 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират, че за тях не са налице обстоятелствата по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.1.3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и да се съдържат условия, в които:

 - се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

 - се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

 - е видно правното основание за създаване на обединението;

 - правата и задълженията на участниците в обединението;

 - разпределението на отговорността между членовете на обединението;

 - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.1.4. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

2.1.5. Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

2.1.6. Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

2.1.7. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

2.1.9. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в изискуемите декларации, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

2.1.10. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на посочените основания за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.2. **Лично състояние на участниците.**

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:

2.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от Наказателния кодекс;

б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;.

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353 е)

2.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.2.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.2.3.1. т. 2.2.3 не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 Закона за обществените поръчки;

2.2.5. е установено, че:

2.2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.2.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2.7. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участниците, а когато е приложимо и подизпълнителите, следва да декларират, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

*Като доказателство за липсата на обстоятелствата по т. 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.6., участниците в обществената поръчка представят декларация (Образец № 3), подписана от лицата, които представляват участника.*

*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 2.2.3.-2.2.5. (Образец № 4) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.*

 *Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна декларация (Образец № 3) и декларация (Образец № 4).*

*Като доказателство за липсата на обстоятелствата по т. 2.1.2. и т. 2.2.7., участниците в обществената поръчка представят декларация (Образец №10), подписана от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или трети лица, за всяко от тези лица се представя отделна декларация.*

**2.3. Критерии за подбор на участниците**

**2.3.1.** Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

**А) Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:**

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението /консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от III-тa (трета) група, III-тa (трета) категория, по смисъла на чл.6, ал.1 т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.

За доказване на изискването, участниците следва да представят документ, доказващ, че са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи **III-тa, група, III-тa (трета) категория, по смисъла на чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № 1/30.07.03 г. (Обн., ДВ, бр.72 от 2003г.; изм. и доп., бр.23 от 2011г. и бр.98 от 2012г.)на МРРБ за „Номенклатурата на видовете строежи”**, който е валиден към датата на подаване на офертите, а за чуждестранни лица – еквивалентен документ, издаден от аналогичен професионален и/или търговски регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участниците могат да не представят удостоверение, ако декларират наличието му с посочване на номер и дата на издаване, както и адрес на публичен регистър където може да бъде намерено.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

**Б) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:**

**Участникът трябва да е застраховал своята „Професионална отговорност", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ.бр. 17 от 02.03.2004 г.**

За доказване на изискването, участниците следва да представят доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строителство съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава членка.

Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, с който да покрие поставеното от Възложителя изискване.

Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

**В) Минимални изисквания за технически и професионални способности на участника:**

**а. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /едно/ строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.**

* *Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство следва да се разбират дейности по изграждане и/или реконструкция и/или поддържане на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни.*

За доказване на горепосоченото, участникът представя:

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 8), придружен от:

- **оригинал или заверено копие на** удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Ако за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически и професионални способности клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

**б. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /едно/ проектиране с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.**

За доказване на горепосоченото, участникът представя:

Списък на услугите (Образец № 8а) идентични или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

* *Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка проектиране следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за изграждане и/или реконструкция на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни по предназначение.*

В случай че участникът участва като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Ако за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически и професионални способности клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

**в.** Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

За изпълнение на проектирането:

• проектант – част „Геодезия”

• проектант част „Електро“

• специалист - Технически контрол по част Конструктивна притежаващ удостоверение за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект към КИИП.“;

• проектант част Пожарна безопасност;

• проектант План за безопасност и здраве;

* проектант част ПУСО„Управление на строителните отпадъци“

Членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени. Допустимо е съвместяването на повече от една позиция от един проектант при условие, че притежава правоспособност за изпълнение на съответните части от проекта.

 За изпълнение на строителството:

1. Технически ръководител,отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, специалност Електроинженер или Електротехник, притежаващ Удостоверение за придобита V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съобразно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи или еквивалент
2. Технически ръководител,отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, строителен инженер или строителен техник специалност, „Транспортно строителство, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент
3. Ел.монтьори, минимум 3 (три) броя, притежаващи Удостоверение за придобита III-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съобразно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи или екв.

\*\* По преценка на участника могат да бъдат предложени по-голям брой квалифицирани лица, покриващи посочените минимални изисквания на Възложителя.

За доказване на горепосоченото, участникът представя:

Списък на инженерно-технически състав, основния изпълнителски квалифициран персонал /технически правоспособни лица/ на участника, определен за изпълнение на поръчката с посочване на трите имена, професионална квалификация, притежавани документи за правоспособност с посочване на номер на документа, дата на издаване, валидност и издател и по Образец № 12 (само за покриване на минималните изисквания).

**г**. Участникът следва да разполага минимум със следното техническо оборудване, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП( собствено или на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП):

Техническо оборудване:

- 2 бр. автомобили с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 10м;

- 1 бр. лек автомобил за обход;

- 1 бр. лекотоварен автомобил;

- 1 бр. товарен автомобил;

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се доказват от един или повече от участниците в обединението.

За доказване на горепосоченото, участникът представя:

декларация за механизацията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката с посочени марка и модел, регистрационни номера, информация за собственост и технически характеристики (образец 5)

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

**д.** Участниците трябва да са сертифицирани в областта на пректирането и изграждането на енергоефективни осветителни мрежи или еквивалент по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен.

Участниците следва да са сертифицирани в областта на пректирането и изграждането на енергоефективни осветителни мрежи или еквивалент по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен. Документът, с който се доказва със сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Съответствието с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника с информация в Заявлението за участие - ОБРАЗЕЦ № 2.

Доказва се с Копие на валиден сертификат/удостоверение или екв. документ удостоверяващ наличие на внедрена система за управление на качеството EN ISO-9001:2008/2015 или еквивалентно/и.

*Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.*

*Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.*

*Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.*

*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.*

*Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.*

*В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращия орган, участникът няма да бъде отстранен от обществената поръчка или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение/сертификат.*

* ***Участникът ще бъде отстранен от участие в обявата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.***

**В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изисквание трябва да бъде изпълнено общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискванието се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.**

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.

Доказателствата за съответствие с критерия за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал.5 от ЗОП (Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.) и в случаите по чл. 67, ал.6 от ЗОП. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива Участниците в настящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.

Трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, технически способности и професионална компатентност, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит ще участват в изпълнението на поръчката. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че разполага с техните ресурси , като представи документи за поетите от третите лица задължения. Участниците могат да посочат в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, като представят доказателства за поетите от тях задължения.

**III. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.**

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата в Профила на купувача на възложителя: <https://panagyurishte.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza/01-2018/>

**3.1**. Документи, свързани с участие в поръчката.

 Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

 1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

 3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на възложителя.

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка е нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

Офертите се изготвят на български език на хартиен носител.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица по §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците могат при спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на изискванията на възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес Документите за участие /Раздел IIот документацията за участие/се представят в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подават документите.

**3.2. Опаковката трябва да включва следното:**

3.2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец №1);

3.2.2. Заявление за участие, включващо посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка, информация относно съответствието с критериите за подбор и ползване на подизпълнител (Образец № 2);

3.2.2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника.

3.2.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3);

3.2.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Образец № 4);

3.2.5. Копие от документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

3.2.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за липса на обстоятелства по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа– (Образец № 10);

3.2.7. Документ, доказващ, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от III –та група, III -та категория, **съгласно Наредба № 1/30.07.03 г. (Обн., ДВ, бр.72 от 2003г.; изм. и доп., бр.23 от 2011г. и бр.98 от 2012г.)на МРРБ за „Номенклатурата на видовете строежи”**, който е валиден към датата на подаване на офертите, а за чуждестранни лица – еквивалентен документ, издаден от аналогичен професионален и/или търговски регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

3.2.8. Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строителство съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава членка.

3.2.9. Декларация списък на техническото оборудване и механизацията за изпълнение на предмета на поръчката (Образец № 5);

3.2.10. Списък на инженерно-технически състав, основния изпълнителски квалифициран персонал /технически правоспособни лица/ на участника (Образец № 9);

 3.2.11.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 8),

При искане от възложителя или при сключване на договора се представят към списъка в оригинал или заверено копие на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3.2.12.Списък на изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 8а),

При искане от възложителя или при сключване на договора се представят към списъка в оригинал или заверено копие на доказателства за изпълнените услуги.

3.2.13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 6);

3.2.14. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 7);

 3.2.15. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя (Образец № 11);

 Техническото предложение следва да включва следните задължителни елементи:

График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по видове работи и прогнозни количества за отделните участъци посочени в Техническата спецификация по дни. Придружава се от диаграма на работната ръка. Линейният график трябва да отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - в тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за разработване на инвестиционните проекти, подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати.Да се представи информация за предвидената за ползване при изпълнение строителна механизация.

Предложение за гаранционен срок на обекта. Гаранционния срок следва да бъде съобразен с предвидените за влагане строителни материали и технологията на строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г. Предложение за мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва да бъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и да обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.

След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло строителната площадка, като заличи всички следи от извършените строителни работи, в това число да извози до депо всички отпадъци.

Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да съответства напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.

* Важно!!!

1. Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

2. Програмата за изпълнение и линейният график следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

3. Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложени в обявата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата.

4. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

6. Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката се отстранява от участие.

3.2.15. **Ценово предложение (Образец №12) - *В Ценовото си предложение*** *участниците следва да предложат обща цена, формирана като сбор от предлаганите цени за изпълнение на отделните дейности предмет на поръчката. Към Ценовото си предложение, участниците следва да приложат остойностена сметка с предложени единични цени по видове СМР предвидени за изпълнение – Приложение № 12,1*

* Стойността на предложените показатели по единични цени по видовете дейности служат за ценообразуване при отчитане на извършените СМР и остават непроменени до края на изпълнението на договора.
* При изготвяне на ценовата си оферта участникът трябва да включи печалбата и всички свои разходи за труд, материали, допълнителни разходи, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други.
* Единичните и общи цени, както и крайната цена, предложени от участниците да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.
* Възложителят ще отстранява от процедурата всеки участник допуснал аритметична грешка /неточност/ в ценовото му предложение, както и при несъответствие в общата стойност посочена в ценовото предложение, когато е приложимо.
* При оценяване на офертите се взема предвид посочената от всеки Участник обща стойност, която включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
* Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втори знак след десетичната запетая.
* Посочената прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предложена по-висока цена, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

3.3. Офертата за участие се изготвя на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ.

3.4. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ – подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани с печата на участника.

3.5. Офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

3.6. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

3.7. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.

3.8. Варианти в офертите не се допускат.

3.9 Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:

наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо);адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** **по следните участъци:**

**1. Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“ с дължина 1100 м.**

**2.Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“ с дължина 260 м.**

**3. Участък – бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“ с дължина 750 м.**

 Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13

**3.10. ГАРАНЦИИ**

**3.10.1 ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Гаранцията за добро изпълнение е в размер 5 % от стойността на договора без ДДС и се представя преди подписване на договора в една от следните, форми, по избор на кандидата, определен за изпълнител:

а. парична сума, внесена по сметката на община Панагюрище;

б. банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;

 Условията за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията за добро изпълнение са посочени в проекта на договора за изпълнение на поръчката.

* + 1. **ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ**

Гаранцията за авансовото плащане се представя във форма по избор на определеният за изпълнител участник, съгласно чл.111, ал.7 от ЗОП с покритие 100% процента от размера на поисканото от Изпълнителя авансово плащане до 20 % (двадесет процента) от общата предложена цена за изпълнение на договора без ДДС.

(2) Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно следващо плащане по договора до окончателното плащане. Гаранцията ще се редуцира поетапно в съответствие с усвоения размер на аванса. Остатъка от гаранцията по авансовото плащане се освобождава след окончателното приспадане на сумата по аванса.

**IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.**

4.1. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: <https://panagyurishte.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza/01-2018/>

Същата може безплатно да се изтегли на посоченият линк до крайния срок за получаване на офертите – 23.03.2018г., час: 18:00 ч.

4.2.  Възложителят ще удължи срока по т. 4.1. с 3 /три/ дни в случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на срока по точка 4.2. Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

4.3. Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на Възложителя. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с данните от Регистъра на постъпилите оферти. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

4.5. Валидността на офертите следва да бъде 150 /сто и петдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата обществена поръчка.

**V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

5.1. Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

5.2. Методика за оценка на офертите.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до оценяване, ще бъдат оценявани по критерия **„икономически най-изгодна оферта” в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена.** Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта **„Комплексна оценка“(КО).**

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 60 % + П2 х 40 %

Максимално възможна оценка - 100 точки, тегловен коефициент 100%.

1. Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта.

2. Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател - П

Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО

Срок за изпълнение - П1 100 60 %

Ценово предложение - П2 100 40%

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 60 %+ П2 х 40 %

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.

* 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1:

Формулата, по която се оценката по Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 за всеки участник е:

П1= П1.1 х50% +П1.2 х50%

Където:

П1 е оценката по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” на участника

П1.1. е оценката по подпоказател „Срок за изпълнение на проектиране“ на участника

П1.2 е оценката по подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“ на участника

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %.

Оценката по подпоказателите П1.1. и П1.2 се получава както следва:

П1.1. подпоказател „Срок за изпълнение на проектиране“

Оценява се предложеният от участника срок за изготвяне на инвестиционния проект фаза работен проект в календарни дни. Максимален брой точки по подпоказателя - 100 точки. Оценките на офертите по подказателя се изчисляват по формулата:

П1.1 = (Cmin.п / Ci.п) х 100 = (брой точки),

Където:

Ci.п е предложеният срок за изготвяне на инвестиционния проект фаза работен проект съгласно Техническата оферта на съответния участник; Cmin.п е минималния предложен срок на проектирането съгласно предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на проектиране да не е повече от 30/тридесет/ календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на договора до датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на проекта без забележки от Възложителя. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!.

Предложения за изпълнение над 30/тридесет/ календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

П1.2. подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Максимален брой точки по подпоказателя - 100 точки. Оценките на офертите по подказателя се изчисляват по формулата:

П1.2 = (Cmin.с / Ci.с) х 100 = (брой точки),

Където:

Ci.с е предложеният срок за изпълнение на СМР, съгласно Техническата оферта на съответния участник; Cmin.с е минималния предложен срок за изпълнение на СМР съгласно предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на СМР да не е повече от 120/сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Предложения за изпълнение над 120/сто и двадесет/ календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Срокът за изпълнение на строителството за всички подобекти не може да бъде по - дълъг от 120 календарни дни,

3.2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2:

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цтт / ЦГ) х 100 = (брой точки),

където

ЦГ е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цтт е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички участници.

В процеса на оценяването, всички получени резултати, в следствие на аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,111 - ще бъде закръглено на 1,11;

1,115 - ще бъде закръглено на 1,12.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

**VI. ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.**

6.1. Постъпилите офертите се отварят на датата и часа, посочени в Обявата за обществената поръчка, в зала в сградата на Общинска администрация – Община Панагюрище.

**VII. РАБОТА НА КОМИСИЯТА.**

7.1. Работата на комисията се извършва по реда на Глава девета от ППЗОП и при спазване на разпоредбите на чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

7.2. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. За тези лица се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

7.3. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от обществената поръчка, когато настъпи промяна в декларираните данни.

7.4. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

7.4.1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;

7.4.2. е възникнал конфликт на интереси.

7.5. Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с участник в обществената поръчка. Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. В този случай той определя със заповед нов член.

7.6. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

7.7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

7.8. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

7.9. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

**VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.**

8.1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

8.2. Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗОП, Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от Възложителя срок, без да посочи обективни причини. В случаите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

8.3. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което ще посочи и мотивите за прекратяването.

8.4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.

 **IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

За обществена поръчка с предмет: **Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

**1. ПРЕДМЕТ**

Предмет на настоящата обществена поръчка е **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** по следните участъци:

1. Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“ с дължина 1100 м.

2.Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“ с дължина 260 м.

3. Участък – бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“ с дължина 750 м.

Целта на проекта е изграждане на тръбна канална кабелна мрежа, подмяна на морално остаряли и амортизирани стълбове за улично осветление на пътни участъци подлежащи на реконструкция и рехабилитация.

С изграждане на тръбна канална кабелна мрежа ще се намалят повредите по електропреносната мрежа за улично осветление и ще се подобри градският облик, като се премахнат висящите кабели между стълбовете. Ще осигури възможност за изграждане на комуникационна подземна мрежа без това да налага разкъртване на настилки, разкопаване и последващо възстановяване на пътни участъци. Паралелно с това ще се извърши и подмяна на уличното осветление с ново енергоспестяващо, което ще допринесе за подобряване на градския облик и повишаване на безопасността на населението и ще отговори на съвременните изисквания за осветление.

**2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Предмета на поръчката включва следните дейности:**

1. Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улично осветление на 3 улици в гр. Панагюрище във фаза работен проект.

2.Изпълнение на авторски надзор, съобразно изискванията на чл.162 от ЗУТ

3.Изпълнение на СМР за изпълнение на одобреният работен проект

 Предвидени са за изпълнение СМР с обхват на реконструкцията на улично осветление на 3 улици в гр. Панагюрище" по следните участъци:

1. Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20-ти април“ с дължина 1100 м.

2.Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“ с дължина 260 м.

3. Участък – ул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител с дължина 750 м.:

1 Трасиране на изкоп

2 Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи

3 Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м през път

4 Извозване на строителни отпадъци

5 Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст

6 Направа обратен насип

7 Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50

8 Доставка и полагане на сигнална лента

9 Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп

10 Полагане на бетон B10 за анкерна група

11 Демонтаж на съществуващи стълбове за УО

12 Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x16mm2

13 Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2

14 Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2

15 Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м

16 Изправяне на стълб за УО

17 Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P

18 Доставка и монтаж на конзола за УО - единична

19 Доставка и монтажна уличен осветител с мощности съответно-130W, 120 W,110 W

20 Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема

1. Модул към система за управление на УО

3. **Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката**

**3.1 Разработване на инвестиционен проект**

Екип от правоспособни проектанти трябва да изготвят работен инвестиционен проект за посочените участъци от улиците, предмет на обществената поръчка.

Инвестиционния проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части и в съответствия с одобрените финансови средства. Той трябва да бъде подписан и подпечатан от правоспособни специалисти, изготвили отделните части на проекта, като към разработките бъдат приложени и свидетелствата за правоспособност на проектантите. Отделните части на проекта трябва да бъдат взаимно съгласувани.

Проекта следва да бъде придружен с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях и начина на влагането им в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

**Основни изисквания към проекта**

* Да се изготви геодезическо заснемане по дължината на трасетата
* Да се изработи геодезически проект за отлагане на трасето.
* Да се осигури безопасно преминаване на пешеходци и МПС.
* Да осигури достъпна среда на Движение на хора е увреждания, съгласно Наредба № 4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (при част ВОД).
* Да се запазят ценните и годни дървесни видове.
* Да е в съответствие с поставените изисквания на настоящата техническа спецификация
* Изисквания за изготвяне на проектна документация:

Работния проект трябва да бъде представен в следния обем и съдържание

- Обяснителна записка е техническа спецификация

- Чертежи

- Ситуация/и - М 1:500;

- Характерни разрези - М 1:50 и 1:100;

- Характерни детайли в подходящ мащаб;

Подробни количествени сметки и Количествено-стойностни сметки по частите на проекта за видовете СМР във формат \*.xls (ексел), като всички количества, единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая

Проекта във фаза „работна” се представя на хартиен носител в пет екземпляра и два на електронен носител CD /формати DWG, PDF, XLS и WORD/.

**Проекта се предава за одобрени на Възложителя с приемо-предавателен протокол. При констатирани несъответствия и/или писмени указания от Възложителя за промяна на представеният работен проект, същият следва да се преработи в указаният от Възложителят срок. След приемане на проекта без забележки от Възложителя с подписан приемо-предавателен протокол, изпълнителят трябва да съгласува Работния проект с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и да го представи за издаване на Разрешение за строеж на Възложителя.**

1. **Техническо задание за проектиране, задължителни изисквания към проектните решения:**

4.1 **Тръбна канална кабелна мрежа**

Тръбната канална кабелна мрежа да се развие по протежение на тротоара от едната страна на пътното платно, който осигурява необходимите условия за изгражането й, като се избягва премахването на дървета или технически съоръжения с минимален брой пресичания на пътното платно.

За изграждане на тръбната мрежа да се предвиди изпълнение с HDPE тръби, като да се предвиди изграждане в отделна тръба с цел да се избегне конфронтацията между отделните технически проводи и УО. През уличното платно тръбите да се полагат в изкоп с дълбочина не по-малко от 90см, защитени в метални тръби, да завършват до кабелни шахти, разположени на тротоара, като влизат в тях. Долния ръб на тръбата трябва да бъде на дълбочина не по-малко от 20см от дъното на шахтата. Предвид типа на осветителните тела, които ще се използват за улично осветление да се предвижда за тръбната мрежа да се използва тръба изработена от полиетилен със сечение DN110мм.

**4.2 Улично осветление**

Предвижда се изграждането на изцяло ново улично осветление, включващо подмяна на съществуващите стоманотръбни стълбове с нови. Същите трябва да са с прпоръчителна височина 10м и анкерен монтаж. Осветителните тела трябва да са светодидони със светлинен добив над 110 lm/W или по- висок, който да оправдае смяната на съществуващите осветителни тела. Същите следва да са оборудвани с подходяща оптична система в зависимост от конкретната ситуация. Драйвърът трябва да позволява оптимални работни параметри във всеки момент от работата на осветителя, да позволява димиране на светлинният поток и да може да се свърже към система за управление.

 4.3 **Интелигентна система за управление на уличното осветление**

Предвижда се такава да бъде изградена на територията на общината. Системата трябва да може да управлява интелигентно уличното осветление в зависимост от промяната на факторите на околната среда – залез, съмване , трафик и други. Предвижда се същата да следи за нерагламентирани включвания към мрежата за УО на други консуматори. По този начин ще се минимизират в оптимална степен разходите за електроенергия.

**4.4 Изисквания към системата за управление на уличното осветление:**

-Да позволява гъвкаво управление на уличното осветление.

- Да управлява уличното осветление по предварително зададени параметри, да дава възможност за автономно управление, без намеса на оператор.

- Да подържа следните автономни режими на работа: по предварително зададен график, по изгрев/залез на слънцето към текущата дата, по осветеност при използване на светломер, по външен часовник.

- да позволява ръчно управление на системата, което се извършва от касетата или от разстояние от оторизиран потребител на софтуера .

- да следене и отчита разхода за ел. енергия.

- да следи параметрите на захранващата мрежа ( cos ϕ)

- да сигнализира при аномалии в потреблението на електро-енергия, в следствие на неправомерно присъединяване към мрежата на УО или дефектиране на осветително тяло. Да отчита броя на неработещите тела, за всеки един токов излаз на база съотношение текуща консумация / номинална консумация.

- да сигнализира при неправомерно отваряне на разпределителните табла / касети.

- да съхранява история на потреблението както и регистър на командите.

- да има автоматична синхронизация на системното време без загуби при спиране на захранването до 96 часа.

- да има стъпково управление на токовите кръгове за избягване на пикове в енергийната система при комутационни процеси

Програмното осигуряване се осъществява на сървър на производителя на тази система .

**4.5 Изисквания към светодиодните осветителни тела:**

* Да имат светлинен поток на цялата система по-голям от 110lm/W
* Да има система за изравнянване на налягането в корпуса на осветителното тяло спрямо заобикалящата го околна среда и да се предотвратява конденз.
* Степен на защита по-голяма или равна на IP65, за целият осветител.
* Корпуса на осветителя - да бъде изработен от алуминий, здрав, устойчив на корозия и атмосферни влияния. Корпуса да бъде гладък без външни оребрявания с цел предотвратяване на нарупване на прах върху корпуса.
* Закрепването на осветителя към стълба да бъде стабилно, корозионно устойчиво, да позволява директен монтаж на стандартна рогатка или директно на стълб.
* Присъединителен размер ф60 mm. **Да има възможност за регулиране на наклона на осветителя**
* Оптична система – лещи изработени от UV-стабилизирани полимери с висок коефициент на пропускане на светлината.
* Индекс на цветопредаване Ra≥70.
* Цветна температура между 3500К и 4500К
* Осветителя да има защита от атмосферни пренапрежения.
* Зхранващият блок да притежава сертификат ENEC, коефициент на полезно действие по-висок от 90%, пулсации по-малки от 10% и фактор на мощността по-малък от 0,95
* Да има възможност за регулиране на светлиния поток на осветителя
* Всички закрепващи елементи ползвани в осветителното тяло да са от неръждаема стомана.
* Тялото да бъде ремонтно пригодно, т.е. да могат да бъдат подменяни във времето захранването, светодиодните модули и лещи.
* Тялото да бъде снабдено с изведен от корпуса кабел и конектор, който да осъществява степен на защита IP66 със захранващата линия.
* Гаранционен срок 5г.
* Осветителните тела да отговарят на изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2008
* Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и
* международни стандарти: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 60598-1:2008/

A11:200, БДС EN ‎60598-2-3:2003/A1:2011, БДС EN 61547:2010, БДС EN 61000-3-2:2006, БДС EN 50581:2012, БДС EN 62031:2008/А2:2015 и БДС EN 62560:2012/А1:2015.

* Да има оторизиран от производителя сервиз на територията на Република
* България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.
* Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на

EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

**4.6 Изисквания към стълбовете за улично осветление:**

* Да са полигонални, горещо поцинковани, снабдени с ревизионна вратичка и ключалка
* Ревизионна врата и клемна кутия с вграден предпазител на височина 0.6м– 0.8м от кота терен.
* Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ);
* Да бъдат за фланцови монтаж и снабдени с анкерна група.
* Височина 10м
* Да съответстват на стандартите БДС EN ISO 1461:2009, EN 40–5 и EN 12767, БДС EN ISO 15607:2006, БДС EN ISO 15609-1:2006, БДС EN ISO 15614-1:2006, БДС EN ISO 17637:2011, БДС EN 1011-1:2009, БДС EN 1011-2:2006/A1:2006, БДС EN 1011 – 3

**4.7 Изисквания към рогатките: горещо поцинковани**

**5. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР:**

**5.1. Изисквания към изпълнението на СМР**

Изпълнението на СМР да бъде в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

Подготвителен етап

- Да се уточнят местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци

- Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар

- Устройване на подходите, поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация

- На всички етапи на строителство да се изпълнява Част „ПБЗ” от проекта.

Условия за изпълнението на СМР.

 Да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до помещения, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора за СМР.

 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

 При извършването на СМР да се прилагат изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и инструкция за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

 Проекта да се изпълнява съгласно дадената Технологична последователност в одобрения инвестиционен проект;

 **Документация**

 За започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, списъци на персонала, включващи отговорни технически ръководители, изпълнители на работа.

 Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.

 Преди започване на строежа, Възложителят е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

 Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за Изпълнителя.

 След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

 По време на монтажни и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл.8, ал.2 от НАРЕДБА №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се подпечатват, с печат "екзекутиви", подписват се от Проектанта, Изпълнителя, Възложителя и Строителен надзор.

 **Задължения на строителя**

 Да организира изпълнението на СМР, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури при началото и за целия договорен период необходимите застраховки към договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимата основна или специфична механизация, предвидена за изпълнението на основните видове СМР.

Изпълнителят е длъжен да представи на строителния надзор и на Възложителя договори и друга информация за основните доставчици на материали, съпроводени с необходимата техническа информация – сертификати, декларации за съответствие, които осигуряват изпълнението на договора при спазване на общите условия на договора;

Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници – строителен надзор, авторски надзор, Възложител и експерти на Възложителя. Задължително е изпълнението на функционалните задължения на всяка страна в рамките на разписаните задължения и правомощия, но със строгото изискване за навременно създаване на цялата необходима информация и строителни книжа и спазване на нормативните и договорни отговорности.

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация – чертежи, допълнителни изчисления. Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със строителния надзор и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен по време на целия процес на изпълнение, чрез свои мероприятия и за своя сметка, да осигурява безопасността на хората в района на строителство, предпазването на обекта и на изпълненото към момента от аварии и повреди вследствие на природни влияния.

Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта – температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация, съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със строителния надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

**5.Основен предмет на поръчката:**

Код по СРV от Приложение № 1 на ЗОП

45000000- Строителни и монтажни работи

45316110-Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и др.

315200000-лампи и осветителни уреди

71323100- Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи

 **6.Количества за изпълнение**: Количествата се определят, съгласно количествените сметки на одобреният инвестиционния проект във фаза „Работен“ за обекта.

Към момента Възложителят посочва, следните прогнозни количества работи с цел подпомагане на участниците за изготвяне на линеен график за изпълнение на СМР към техническите оферти, както следва:

|  |
| --- |
| **Участък - ул. „Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20-ти април“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 1100 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 1000 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м през път | м | 100 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 6 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 115,5 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 120 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 1200 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 1100 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 100 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 8,7 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 55 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x16mm2 | м | 50 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 2500 |
| 14 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 300 |
| 15 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 30 |
| 16 | Изправяне на стълб за УО | бр | 30 |
| 17 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 30 |
| 18 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 30 |
| 19 | Доставка и монтажна уличен осветител 130W | бр | 30 |
| 20 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 2 |
| 21 | Модул към система за управление на УО | бр | 2 |

|  |
| --- |
| **Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул.“ Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 260 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 237 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м | 23 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 7,8 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 27,3 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 28,44 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 300 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 270 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 23 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 2,03 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 14 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 300 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 70 |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 7 |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр | 7 |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 7 |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 7 |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 120W | бр | 7 |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 1 |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр | 1 |

|  |
| --- |
| **Участък – бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село Оборище до ул. „Цар Освободител“** |
| № | Вид СМР | М-ка | К-во |
| 1 | Трасиране на изкоп | м | 750 |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м | 630 |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м | 120 |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 22,5 |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 | 78,75 |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 | 75,6 |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м | 900 |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 750 |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м | 120 |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 | 5,51 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр | 39 |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м | 900 |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м | 190 |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр | 19 |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр | 19 |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр | 19 |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр | 19 |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 110W | бр | 19 |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр | 1 |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр | 1 |

**7.Изисквания за качество:**

* 1. **Нормативни документи:**

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ);
2. Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
5. Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд
6. БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване
7. Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

• Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

1. Наредба №3 от 09.06.2004 за устройството на електрически уредби и електропроводни линии
2. Наредба №9 от 09.06.2004 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
3. Закон за енергетиката
4. Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
5. Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.
6. Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
7. Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.
8. Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
9. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
	1. **Материали и заводско произведени елементи:**

При изпълнението на строежите се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

1) механично съпротивление и устойчивост на строежите/строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2) безопасност в случай на пожар;

3) хигиена, здраве и околна среда;

4) достъпност и безопасност при експлоатация;

5) защита от шум;

6) устойчиво използване на природните ресурси.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал.1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и с Наредбата по чл. 9, ал.2, т.5 от същия закон.

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи на изискванията на инвестиционните проекти, количествените сметки и техническата спецификация. Участникът, определен за изпълнител следва да представя декларации за съответствие и декларации за произход на материалите.

Материалите за изпълнение на СМР се доставят, придружени със съответната документация, сертификати и декларации за съответствие. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да покаже мостра за одобрение на Възложителя преди да достави и вложи избрания от него материал. Мострите трябва да се съхраняват от строителя на подходящо място на обекта.

 Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

 Материалите се доставят, придружени със съответната документация, сертификати и декларации за съответствие. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи на изискванията на количествените сметки и техническата спецификация.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.

 Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

 Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а некачествено извършените работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

 Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

* 1. **Стандарти:**

 Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN или екв., които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN или екв., които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество се приемат само със съгласието на Възложителя.

***Важно!!!***

В изпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, патент, тип, произход, производство или други, Възложителят на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

1. **Оборудване**

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

1. **Контрол върху строителните работи**
	1. Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.
	2. Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя и Строителния надзор по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.
	3. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда и плана за Управление на отпадъците от инвестиционния проект.
2. **Контрол на качеството:**

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

1. **Изисквания за безопасност**

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и мерките от част ПБЗ от инвестиционния проект.

 **Задължително се спазват:**

* Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
* Наредба №3 за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
* Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
* Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
* Закон за устройство на територията;
* Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.
1. **Предварителна техническа информация**

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да: провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за изпълнението на строителните и ремонтни работи

1. **Изисквания за опазване на околната среда.**

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда - не е допуст- имо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в г.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя сс изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда и Плана за управление на отпадъците от инвестиционния проект.

1. **Приемане на изпълнените работи.**

Предаването и приемането на извършените СМР. предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява сьс съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г . за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1. **Упражняване на авторски надзор**

С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на проекта, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

* Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;
* За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор.

Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл.162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на проекта, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

* Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
* Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
* Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
* Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

**12. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Място за изпълнение на обществената поръчка е участъци от три улици в град Панагюрище

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е не повече от 150/сто и петдесет/ календарни дни, като за изготвяне на инвестиционне проект във фаза работен е не повече от 30 календарни дни, а за изпълнение на СМР не повече от 120/сто и двадесет/, като срокът за съгласуване на инвестиционния проект и издаване на Разрешение за строеж не се включва.

Съгласувал документацията :

Стоян Кеков – Гл. експерт в отдел „УОССД“ /ПП/

Изготвил техническата спецификация:

 Антоанета Нешова Василева-юрист/Външен експерт/ /ПП/

 Съгласно Договор№154/01.03.2018 год.

**X. ОБРАЗЦИ.**

***Образец № 1***

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пор.№** | **Съдържание** | **Опис на документите**(вид, брой, оригинал или копие, представен от......) |
| **1.** |   |  |
| **2.** |   |  |
| **2.1.** |   |  |
| **3.** |   |  |
| **4.** |   |  |
| **5.** |  |  |
| **6.** |  |  |
| **7.** |  |  |
| **8.** |  |  |
| **9.** |  |  |
| **10.** |  |  |
| **11.** |  |  |
| **12.** |  |  |
| **13.** |  |  |

…………..2018 г. Подпис и печат:…………

*Приложение - Образец № 2*

 До Община Панагюрище

 **ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

в Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

Участник: **......................................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **.....................................................;**

Представлявано от **.........................................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в обявата.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Относно поставените от Възложителя критерии за подбор заявяваме, следното:

 3.1

|  |  |
| --- | --- |
| ***Правоспособност за упражняване на професионална дейност:*** |  |
|  Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от III-тa (трета) група, III-тa (трета) категория, по смисъла на чл.6, ал.1 т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, номер на документа, дата на издаване, срок на валидност на документа и др.): [……][……][……][……]* |

**3.2 Икономическо и финансово състояние:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| Участникът трябва да е застраховал своята „Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.*Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:*В случай че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за лицата, включени в него, подлежащи на задължително застраховане. Изискването се отнася и за подизпълнителите. | *Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:......................... и е с покритие .............................................**(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, номер на документа, дата на издаване, срок на валидност на документа и др.): [……][……][……][……]* |

* 1. **Технически и професионални способности:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Изисквания за Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /едно/ строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство следва да се разбират дейности по изграждане и/или реконструкция и/или поддържане на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни. |  *...................... (представя изискуемата информация за изпълнени сходни дейности, съгласно критериите за подбор)**Посочване на доказателствата:**Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете* |
| През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /едно/ проектиране с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.  Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка проектиране следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за изграждане и/или реконструкция на мрежи и съоръжения за улично осветление или други еквивалентни по предназначение. | *...................... (представя изискуемата информация за изпълнени сходни дейности, съгласно критериите за подбор)**Посочване на доказателствата:**Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните изпълнени дейности по проектиране са на разположение в електронен формат, моля, посочете* |
| в. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: За изпълнение на проектирането:• проектант – част „Геодезия” • проектант част „Електро“ • специалист - Технически контрол по част Конструктивна притежаващ удостоверение за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект към КИИП.“;• проектант част Пожарна безопасност;• проектант План за безопасност и здраве;• проектант част ПУСО„Управление на строителните отпадъци“Членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени. Допустимо е съвместяването на повече от една позиция от един проектант при условие, че притежава правоспособност за изпълнение на съответните части от проекта. За изпълнение на строителството:1. Технически ръководител,отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, специалност Електроинженер или Електротехник, притежаващ Удостоверение за придобита V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съобразно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи или еквивалент 2. Технически ръководител,отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, строителен инженер или строителен техник специалност, „Транспортно строителство, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент3. Ел.монтьори, минимум 3 (три) броя, притежаващи Удостоверение за придобита III-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съобразно разпоредбата на чл.10, ал.1 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи или екв.\*\* По преценка на участника могат да бъдат предложени по-голям брой квалифицирани лица, покриващи посочените минимални изисквания на Възложителя. |  [……]*(участникът следва да посочи Инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, като посочва за всеки един от тях, позицията която ще заема в екипа, придобита образователно-квалификационна степен и документи с които се доказват изискванията , поставени от Възложителя) :**Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго)* |
| Участниците трябва да са сертифицирани в областта на пректирането и изграждането на енергоефективни осветителни мрежи или еквивалент по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен. | [……]уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, номер на документа, дата на издаване, срок на валидност на документа и др.): [……][……][……][……] |
|  Участникът следва да разполага минимум със следното техническо оборудване, съгласно чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП( собствено или на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП):Техническо оборудване:- 2 бр. автомобили с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 10м;- 1 бр. лек автомобил за обход;- 1 бр. лекотоварен автомобил;- 1 бр. товарен автомобил;В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се доказват от един или повече от участниците в обединението.За доказване на горепосоченото, участникът представя: | [……](участникът следва да посочи информация за наличната механизацията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката с посочени марка и модел, регистрационни номера, информация за собственост и технически характеристики (образец 5) |
|  |  |

1. **Използване на чужд капацитет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка?  | []Да []Не |

***(В случай, че използвате капацитет на трети лица или подизпълнители следва да представите отделно за всеки от посочените надлежно попълнено и подписано от тях Заявление за участие, в който се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)***

***(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към заявлението.)***

1. **Декларирам, че:**

Участникът ……………………………………………………..*(наименование на Участника)*, когото представлявам, при изпълнение на поръчката, в случай че същата му бъде възложена:

**I. Няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и *(ненужното се зачертава)***

Предвидените Подизпълнители, са:

1. **Подизпълнител № 1:** .....………................................................. с ЕИК ......................

*(наименование на подизпълнителя)*

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на Подизпълнител № 1...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката е .......... % (.................................................).

1. **Подизпълнител № 2:** .....………................................................. с ЕИК ......................

*(наименование на подизпълнителя)*

Видове работи от предмета на поръчката , които ще се предложат на Подизпълнител № 2...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчка е .......... % (.................................................).

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои.

**II. Няма да ползвам / ще използвам *(ненужното се зачертава)* капацитета на трето /и лице/а при условията на чл.65 от ЗОП за доказване на съответствието с критериите за подбор.**

1. **Третите лица, които ще използвам са:**

.....………................................................. *(наименование на подизпълнителя),*

 с ЕИК / данни по документ за самоличност ..........................................................................

за доказване на съответствието на представлявания от мен участник със следните критерии за подбор :

................................

.................................

Известно ми е, че при участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или използване на ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице посочените основания за отстраняване по чл.54 , ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице посочените основания за отстраняване по чл.54 , ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

Известно ми е, че за всяко от тези лица се представя отделна Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:**

1. **Декларирам, че:**
	* посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните изисквания и условия на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка;
	* няма да заменям посочения/те подизпълнител/и или включвам подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато:
* възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на изисквания и условия на възложителя.
* възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
* за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
* новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
	+ при замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
	+ в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
	+ ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
1. **Декларирам, че:**
* липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
* представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка;
* се задължавам да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП и посочено от възложителя основание по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП.
1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора ще предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  **,** предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

|  |  |
| --- | --- |
| лицата, които представляват участника са: |  |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

*\*посочват се имената на физическите лица*

**Към настоящото Заявление за участие прилагаме:**

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, **когато е приложимо;**

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, **когато е приложимо.**

*Дата:…………2018 г. Подпис и печат*

 *(име) (длъжност)*

***Образец №3***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

**за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП**

Подписаният/ата…………………………………………………..………………………… (трите имена)

………………………………………………………………………………………...............

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ………………………………..……………..…………………………. (длъжност)

на участника: ………………………………………………………………………………… (наименование и данни на участника)

участник в обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за/ реабилитиран/а съм за:

**/*ненужното се зачертава*/**

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

За представляваният от мен участник не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..............2018 г. ДЕКЛАРАТОР: ......................................

 *(подпис и печат)*

***Забележка:****Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.*

***Образец №4***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

**за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП**

Подписаният/ата…………………………………………………..………………………… (трите имена)

………………………………………………………………………………………...............

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ………………………………..……………..…………………………. (длъжност)

на участника: ………………………………………………………………………………… (наименование и данни на участника)

участник в обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

 Участникът, който представлявам:

 1. няма задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски по смисъла н чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, илиима задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

 2. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от Закона за обществените поръчки;

 3. не е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

 4. е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Информация за посочените от мен обстоятелства се съдържа в: ……………………………………………………….. (*изписват се публичните безплатни регистри)* или може да Ви бъде предоставено служебно от: ……………………………………………... (*изписва се компетентния орган).*

 При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..............2018 г. ДЕКЛАРАТОР: ......................................

 *(подпис и печат)*

***Забележка:****Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3,4 и 5 от ЗОП.*

***Образец № 5***

**Декларация списък**

**На технически съоръжения и оборудване, което ще се използва при изпълнение на поръчката**

ОТ *(наименование на участника)* ...................................................................................................,

ЕИК ....................................., седалище и адрес на управление: ....................................................
.............................................................................................................................................................,

представлявано от */трите имена и качество на лицето/* .............................................................

 При изпълнение на обществената поръчка ще се ползват следните транспортни средства и техническо оборудване:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Регистрационен №; наименование/ вид на транспортното средство съгласно свидетелство за регистрация | Основание за ползване*/собствен, нает, лизинг и др./* | Марка, модел, технически характеристики |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Приложение:**

 - Заверено копие **„вярно с оригинала**” на регистрационни талони на превозните средства, договор за наем на транспортно средство или друг документ, доказващ, че участника разполага с изискваното транспортно средство.

Дата: ................................... ПОДПИС: ..............................................................

 (изписват се името и длъжността, печат)

***Образец № 6***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

Долуподписаният/та............................................................................, ЕГН....................., притежаващ/ща л. к. № ....................., издадена на ................................ г. от ...................., в качеството си на.................................................................... на .....................................................................................

(управител, изпълнителен директор, друго)(изписва се фирмата и правно-организационната й форма)ЕИК .........................., със седалище ............................................и адрес на управление .................................................................................., тел./факс ....................................,участник в обществена поръчка с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

 **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществената поръчка с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка при условията на приложения в документацията проект на договор.

..............2018 г. Подпис и печат............................

***Образец № 7***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата**

Долуподписаният/та............................................................................, ЕГН....................., притежаващ/ща л. к. № ....................., издадена на ................................ г. от ...................., в качеството си на.................................................................... на .....................................................................................

(управител, изпълнителен директор, друго)(изписва се фирмата и правно-организационната й форма)ЕИК .........................., със седалище ............................................и адрес на управление .................................................................................., тел./факс ....................................,участник в обществена поръчка с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

 **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 150 /сто и петдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата обществена поръчка.

..............2018 г. Подпис и печат.........................

***Образец № 8***

**Списък**

**на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата**

Подписаният/ата …………………………………………………………………………

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………………….

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………………..,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………. – участник в обществена поръчка с предмет **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на настоящата оферта, представляваният от мен участник е изпълнил описаното по-долу строителство **идентично или сходно с предмета на поръчката**, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Място, вид и обем на изпълненото строителство  | Стойност/цена (без ДДС)  | Дата на приключване изпълнението на строителството | Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова) |
| 1. |  |  |  |  |

*В случай на необходимост, добавете редове.*

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е идентично или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, ще представим при искане и следните удостоверения за добро изпълнение по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

*1. ……......................................................................................................…………………*

*В случай на необходимост, добавете редове.*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………2018 г. Подпис и печат:.............................

 ***Образец № 8а***

**Списък**

**на изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата**

Подписаният/ата …………………………………………………………………………

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………………….

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………………..,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………. – участник в обществена поръчка с предмет **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** заявяваме, че през последните 3(три) години считано до датата на подаване на настоящата оферта, представляваният от мен участник е изпълнил описаните по-долу услуги **идентични или сходни с предмета на поръчката**, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Предмет на услугата  | Стойност  | Дата на започване и приключване на изпълнението |  Получател на услугата |
| 1. |  |  |  |  |

*В случай на необходимост, добавете редове.*

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е идентично или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, ще представим при искане и следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

*1. ……......................................................................................................…………………*

*В случай на необходимост, добавете редове.*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………2018 г. Подпис и печат:.............................

 ***Образец № 9***

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката  |
| Подписаният/ата .......................................................................................................................... |
| ***(трите имена)*** |
| данни по документ за самоличност  .......................................................................................... |
| ***(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*** |
| в качеството си на ....................................................................................................................... |
| ***(длъжност)*** |
| на ................................................................................................................................................... |
| ***(наименование на участника)*** |
| ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** **ДЕКЛАРИРАМ:**  |
| 1. **Списък на инженерно-технически състав**:
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |
| 1 |  |  |  | *Професионален стаж по специалността ........ години и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата* *на издаване, издател* |
| 2 |  |  |  | *Посочване на документ за завършено образование - №, дата на издаване, издател* |

|  |
| --- |
| 1. **Собствени или наети технически лица, специалисти и работници:**
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | Видове специалисти  | Трите имена на лицето | Договорни отношения между участника и предложения специалист *(трудов/граждански договор, друго)* | Образование | Професионална квалификация | Професионален опит |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име, фамилия и длъжност | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат)  | ........................................................................................... |

***Образец № 10***

**Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за липса на обстоятелства по смисъла на****§ 1, т. 13****и****14****от допълнителните разпоредби на****Закона за публичното предлагане на ценни книжа**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участникв обществена поръчка с предмет: **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"**

 **Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваното от мен дружество **не е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. **/** Представляваното от мен дружество **е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ....................................... *(невярното обстоятелство се зачертава)*

2. Представляваният от мен участник **не се** контролира от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Представляваният от мен участник **се** контролира от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. *(невярното обстоятелство се зачертава)*

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. (*Ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, в т.3 се посочва съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.)*

4. Съм запознат /а/, че след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в случай че не сме привели дейността си в съответствие с изискванията му, то последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............2018 г. ДЕКЛАРАТОР: ………………… *(подпис и печат)*

***Образец №11***

**До**

**Община Панагюрище**

**предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническАТА спецификациЯ и изискванията на възложителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас обява.

**1.** **Гарантираме, че** сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

**2**. 1. Предлагаме срок за изготвяне на Инвестиционният проект (работна фаза) за ................календарни дни от получаване на възлагателно писмо за стартиране на изпълнението от Възложителя до подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на работният проект без забележки от Възложителя.

\**Сроковете, свързани с проектирането спират да текат в следните случаи:*

*1. при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;*

*2. за времето на съгласуване на проекта от Възложителя и сроковете определени за преработка с оглед указанията на Възложителя;*

*3. при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол, за чийто непредвиден характер страните са съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;*

*4. срокът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;*

*5. срокът не тече за времето на забавянето, когато забавата е причинена поради виновно действие или бездействие на възложителя - до неговото преустановяване или когато възложителя поиска промени в работата, които изменят предадено задание за проектиране и/или одобрени от него решения или предшестващи фази.*

*Обстоятелствата по горе се документират чрез двустранно подписан протокол между страните.*

2.2 Предлагаме срок за изпълнение на СМР за всички подобекти: ....................календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (за всички подобекти) - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба.

2.3. Приемаме срока за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителство да е от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване (за всички подобекти).

**3**. Програма за изпълнение на поръчката и линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР.

* *Техническото предложение следва да включва следните задължителни елементи:*

*График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по видове работи и прогнозни количества за отделните участъци посочени в Техническата спецификация по дни. Придружава се от диаграма на работната ръка. Линейният график трябва да отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката.*

*Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - в тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за разработване на инвестиционните проекти, подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати.Да се представи информация за предвидената за ползване при изпълнение строителна механизация.*

*Предложение за гаранционен срок на обекта. Гаранционния срок следва да бъде съобразен с предвидените за влагане строителни материали и технологията на строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г.*

*Предложение за мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва да бъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и да обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.*

*След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло строителната площадка, като заличи всички следи от извършените строителни работи, в това число да извози до депо всички отпадъци.*

*Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да съответства напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.*

4.Предлагаме гаранционен срок от: /с думи / години за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1. Предлагаме гаранционен срок от : /с думи / години за доставените съоръжения и оборудване.

\* Участникът трябва да предложи „ фирмен “ гаранционен срок за доставените съоръжения и оборудване, който не може да бъде по-кратък от 24 месеца.

**4.** Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**5.** При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

**6. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде в съответствие с:**

* Закон за устройство на територията (ЗУТ);
* Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
* Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
* Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
* Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд
* БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване
* Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
* • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
* Наредба №3 от 09.06.2004 за устройството на електрически уредби и електропроводни линии
* Наредба №9 от 09.06.2004 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
* Закон за енергетиката
* Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
* Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.
* Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
* Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.
* Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
* Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

1. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, ще са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

1. Декларираме, че в предложението за изпълнение са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията за труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: **……………**2018 г. Подпис и печат:......................

***Образец № 12***

**До**

**Община Панагюрище**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** |  **“Инженеринг за реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Панагюрище"** |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Във връзка обявената обява за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от ........................................................... лева, [словом], без ДДС и ........................................................... лева, [словом] с ДДС, която е формирана като сбор от:

1.1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект (фаза работна) за .......................... лева [словом], без ДДС и ........................................................... лева, [словом] с ДДС.

1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за .......................... лева [словом], без ДДС и ........................................................... лева, [словом] с ДДС.

1.3 Цена за изпълнение на СМР за всички подобекти за .......................... лева [словом], без ДДС и ........................................................... лева, [словом] с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка.

2. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

3. Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

4. Предложената цена е без ДДС с включени всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката.

5. Единичните и общи цени, както и крайната цена, са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

6. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена и включват всички разходи на изпълнителя (труд, материали, допълнителни разходи), доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други.

7.Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на възложителя.

8. декларираме, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията за труд.

Приложение: *остойностена сметка с предложени единични цени по видове СМР предвидени за изпълнение – Приложение № 12,1*

Дата: .................2018 г. Подпис и печат.......................

*Приложение № 12,1*

|  |
| --- |
| **Участък - ул.“ Георги Бенковски“ от моста при Болницата до площад „20 ти април“** |
| № | Вид СМР | М-ка |  Ед. Цена без ДДС |
| 1 | Трасиране на изкоп | м |  |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м |  |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м през път | м |  |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 |  |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 |  |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 |  |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м |  |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м |  |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м |  |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр |  |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x16mm2 | м |  |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м |  |
| 14 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м |  |
| 15 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр |  |
| 16 | Изправяне на стълб за УО | бр |  |
| 17 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр |  |
| 18 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр |  |
| 19 | Доставка и монтажна уличен осветител 130W | бр |  |
| 20 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр |  |
| 21 | Модул към система за управление на УО | бр |  |

|  |
| --- |
| **Участък - ул. „Дядо Стоил Финджеков“ от ул. „Делчо Спасов“ до ул. „Георги С. Раковски“** |
| № | Вид СМР | М-ка | Ед.цена без ДДС |
| 1 | Трасиране на изкоп | м |  |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м |  |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м |  |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 |  |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 |  |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 |  |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м |  |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м |  |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м |  |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр |  |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м |  |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м |  |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр |  |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр |  |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр |  |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр |  |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 120W | бр |  |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр |  |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр |  |

|  |
| --- |
| **Участък -бул. „Пятигорск“ от входа на града от към село „Оборище“ до ул. „Цар Освободител“** |
| № | Вид СМР | М-ка |  Ед. Цена без ДДС |
| 1 | Трасиране на изкоп | м |  |
| 2 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х0.7 м в тротоар и през зелени площи | м |  |
| 3 | Направа изкоп за канална мрежа 0.3х1.1 м | м |  |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци | м3 |  |
| 5 | Подготовка на легло за полагане на тръби с пресята пръст | м3 |  |
| 6 | Направа обратен насип  | м3 |  |
| 7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф50 | м |  |
| 8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м |  |
| 9 | Полагане на метална тръба Ф 133х4 в готов изкоп | м |  |
| 10 | Полагане на бетон B10 за анкерна група | м3 |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващи стълбове за УО  | бр |  |
| 12 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x6mm2 | м |  |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел H05VV-F 3x1,5mm2 | м |  |
| 14 | Доставка на стълб за УО, поцинкован 10м | бр |  |
| 15 | Изправяне на стълб за УО | бр |  |
| 16 | Доставка и монтаж в стълб на Автоматичен прекъсвач C60N 6A, 1P | бр |  |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за УО - единична | бр |  |
| 18 | Доставка и монтажна уличен осветител 110W | бр |  |
| 19 | Доставка на табло за УО, метално, 60/80см/20 по схема | бр |  |
| 20 | Модул към система за управление на УО | бр | 1 |

Дата: .................2018 г. Подпис и печат.......................

Изготвил: Антоанета Нешова Василева-юрист/Външен експерт/ /П/

 Съгласно Договор№ 154/01.03.2018 год.